# おまかせ!! フォルティア! インストールマニュアル

## おまかせ!! フォルティア! インストール編

### フォルティア

#### 必要パッケージのインストールを行う

apache「httpd」,PostgreSQL「postgresql」「postgresql-server」「postgresql-devel」, PHP「php」「php-pgsql」のインストールを行う

# yum install httpd postgresql postgresql-server postgresql-devel php php-pgsql

#### メディアからフォルティア本体をコピーする

ホームディレクトリ配下にperlとphpの設置を行います。

# su - foltia
$ cp /media/cdrom/foltia.tar.gz ~/
$ tar zxvf foltia.tar.gz

#### httpdの設定を行う

apacheの文字コードの設定と、foltiaにパスを通す設定をします。

# vi /etc/httpd/conf/httpd.conf
----------------------------------------
User apache
AddDefaultCharset UTF-8
↓
User foltia
AddDefaultCharset off
----------------------------------------
# vi /etc/httpd/conf.d/foltia.conf
----------------------------------------
Alias /foltia/ "/home/foltia/php/"
----------------------------------------
# /etc/init.d/httpd start
# chkconfig httpd on

#### フォルティアデータベースを作成する

ユーザ名[foltia]データベース名[foltia]で作成します。

# su - postgres
$ initdb --encoding=EUC_JP
$ exit
# /etc/init.d/postgresql start
# chkconfig postgresql on
# su - postgres
$ createuser --no-adduser --no-createdb --password foltia
Shall the new role be allowed to create more new roles? (y/n) "Enter"
Password:"パスワードを入力する"
$ createdb --owner foltia foltia
$ exit
# vi /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf
---------------------------------------
#listen_addresses = 'localhost'
↓
listen_addresses = 'localhost'
---------------------------------------
# /etc/init.d/postgresql restart
$ su - foltia
$ cd foltia
$ psql -f mktable.txt foltia

#### perlディレクトリのfoltia_conf1.plの設定を行う

環境に合わせて設定してください

$ vi /home/foltia/perl/foltia_config1.pl

#### phpディレクトリのfoltia_config2.phpの設定を行う

環境に合わせて設定してください

$ vi /home/foltia/php/foltia_config2.php

#### 必要なperlモジュールをインストールする

CPAN初回起動時の場合は、いろいろ聞かれると思うのでご自分の環境に合わせて設定をしてください

# perl -MCPAN -e 'install LWP::Simple'
# perl -MCPAN -e 'install Jcode'
# perl -MCPAN -e 'install DBI'
# perl -MCPAN -e 'install DBD::Pg'
# perl -MCPAN -e 'install Schedule::At'

#### しょぼかるから、番組表をダウンロードする

このコマンドを実行する事で、しょぼかるから番組表のダウンロードを行います。終了後は『http://foltia IP/foltia/』にアクセスし、番組表が取得できたことを確認します。

# su - foltia
$ /home/foltia/perl/getxml2db.pl long

#### しょぼかるの番組表をチェックするスケジュールをまわす設定をする

一時間に一回、しょぼかるから番組情報の取得を行うようにcronに登録します。

$ crontab -e
-----------------------------------
7 * * * * /home/foltia/perl/schedulecheck.pl > /dev/null 2>&1
-----------------------------------

### EPG録画

#### XMLTV日本対応版のインストールを行う

EPG録画用の番組データの取得を行います。

# yum --enablerepo=atrpms install xmltv xmltv-grabbers kakasi kakasi-devel kakasi-dict
# su - foltia
$ tv_grab_jp --configure
地域ごとの番組設定を行う
# tv_grab_jp
実際にEPGが取得できるか確認を行う
# perl -MCPAN -e 'install Time::Local'
# su - foltia
$ /home/foltia/perl/cron_foltia_dayly.sh

#### EPG番組表をダウンロードするスケジュールをまわす設定をする

一日一回、番組データの取得を行うようにcronに登録します。

$ crontab -e
-----------------------------------
1 0 * * * /home/foltia/perl/cron_foltia_dayly.sh > /dev/null 2>&1
-----------------------------------

### トラコン

#### ffmpeg設定

トラコン機能を使う為にffmpegのインストールを行います。

# yum install --enablerepo=atrpms faad2 faad2-devel faac faac-devel lame lame-devel xvidcore xvidcore-devel
# cd foltia_tool
# tar zxvf ffmpeg-20050714.tar.gz
# cd ffmpeg
# make clean
# ./configure --enable-mp3lame --enable-gpl --enable-ffplay --enable-a52 --enable-xvid --enable-faac --enable-faad --enable-amr_nb --enable-amr_wb --enable-pthreads
# make
# make install

#### mp4pspインストール

# cd foltia_tool
# tar zxvf mp4psp-fol.tar.gz
# cd mp4psp
# cp mp4psp /usr/local/bin/

### Starlight Breaker

#### 必要なパッケージをインストールする

# yum --enablerepo=atrpms install mplayer
# yum install ImageMagick

### チューナー制御

#### Tira-2設定

通常のインストールだとエラーでコンパイルできないため、forceを加えてインストールします。

# perl -MCPAN -e shell
cpan> force install Device::SerialPort
# chmod 666 /dev/ttyUSB0

#### 信号学習方法

$ perl /home/foltia/perl/irda/capture.pl /home/foltia/perl/irda/0.dat
-----------------------------------------
Checking Tira...OK
Switch to Timing Mode...OK
Caputuring IR-CODE.
Please Push Remote Button(10 times or more)
-----------------------------------------
このメッセージ後にリモコンをTira-2に向けて、信号を送信して学習させる。
$ perl /home/foltia/perl/irda/transfer.pl 1.dat
実際、Tira-2から信号を送信して、チューナーを操作できるか確認する。
以下、全数字ボタンの信号を登録する。
1.dat,2.dat,3.dat,4.dat,5.dat,6.dat,7.dat,8.dat,9.dat,0.dat,X.dat(チャンネル設定ボタン)
$ vi /home/foltia/perl/foltia_conf1.pl
-----------------------------------------
$haveirdaunit = 1;
-----------------------------------------
Tira-2を使用する場合、1にする。

#### phpPgAdminインストール

Tira-2の設定を変更する場合、データベースの操作が必要になってくる場合が有ります。
ラクチンに操作を行う為に、phpPgAdminのインストールを行います

# wget http://ftp.icdevgroup.org/phpPgAdmin/phpPgAdmin-4.0.1-1.noarch.rpm
# rpm -ivh phpPgAdmin-4.0.1-1.noarch.rpm
# /etc/init.d/httpd restart

#### データベース設定

Tira-2を使用する設定になっている場合、標準でデータベースに信号を送信する設定がされているが
設定の変更が必要な場合は、データベースの変更が必要になります。 以下スクリーンショットを使用しての、変更箇所説明 チューナー制御の部分は、『foltia_station』の『tunerch』部分になります。 ここに入れる数字を、ご自分の環境に合わせてください。