# おまかせ!! フォルティア! インストールマニュアル

## おまかせ!! フォルティア! ivtvドライバインストール

フォルティアを使用する為に、『GV-MVP/RX・GV-MVP/RX2・GV-MVP/RX2W』のいずれかのカードを使用し、そのカードをLinuxで使用する為にivtvドライバを必要とします。

### ivtvドライバインストール

#### ドライバインストールに必要なパッケージのインストール

kernel「kernel-devel」のインストールを行う

# yum install kernel-devel

#### 『GV-MVP/RX』を動かす為のドライバのインストールを行う

foltiaのメディアに入っている『foltia_tool』ディレクトリをコピーします。
作成されたRPMのxxxxにはkernelのバージョンが入ります。

# cp -r /media/cdrom/foltia_tool ./
# cd foltia_tool
# mv ivtv-0.2.0rc3j_paken.051002-matchy3.src.rpm /usr/src/redhat/SRPMS
# mv ivtv-0.2.0-rc3j-paken.051002.tar.gz /usr/src/redhat/SOURCES
# cd /usr/src/redhat
# rpmbuild --rebuild SRPM/ivtv-0.2.0rc3j_paken.051002-matchy3.src.rpm
# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i386/ivtv-xxxx.rpm
# rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i386/kmod-ivtv-xxxx-xxxx.rpm

#### CDドライブに 「GV-MVP/RX2 サポートソフト」のCDを入れる

# ivtvfwextract.pl --no-unzip /media/cdrom/Driver/p2driverRX.sys

#### ドライバの設定を行う

# vi /etc/modprobe.conf
--------------------------
# for GV-MVP/RX
options ivtv tuner=46
--------------------------
これは、1チューナーのときの設定で2チューナーのときは
--------------------------
# for GV-MVP/RX
options ivtv tuner=46,46
--------------------------
とチューナーの数に合わせ調節してください。カード枚数ではなくチューナーの数であることに注意してください。

#### 起動時にドライバを自動で読み込ませる設定する

# vi /etc/rc.local
--------------------------
# for GV-MVP/RX
modprobe ivtv
--------------------------

#### perlモジュールのインストール

TVキャプチャツール実行に必要なPerlモジュールをインストールしていきます。

# vi /etc/yum.repos.d/atrpms.repo
----------------------------
[atrpms]
name=Fedora Core $releasever - $basearch - ATrpms
baseurl=http://dl.atrpms.net/fc$releasever-$basearch/atrpms/stable
gpgkey=http://ATrpms.net/RPM-GPG-KEY.atrpms
gpgcheck=1
enabled=0
-----------------------------
# yum install --enablerepo=atrpms perl-Video-Frequencies perl-Video-ivtv perl-Config-IniFiles perl-Tk

#### 再起動時にvideoデバイスのパーミッションが変わる問題に対応

# vi /etc/security/console.perms.d/50-default.perms
----------------------------------------
0600 0666 root
↓
0666 0666 root
----------------------------------------